2.1 Элемент сүзгі.

сызба нөмірі: 3770108CWP isystems/ CWP-FG336-isystems;

Түрі/маркасы: газ сүзгі элементі 336-СЕ-1, ағынның шығуға дейінгі бағыты;

Сүзу дәрежесі, мкм: 1;

Сыртқы диаметрі, мм: 114,3;

Ішкі диаметрі, мм: 81;

Биіктігі, мм: 914.4;

Жабдық үшін: AHF 1600 V=7,35м3 газ сүзгі сепараторы

Өндіруші: «ISYSTEMS PETROL VE DOGALGAZ MUHENDiSLiK A.$.»;

Материал: полиэстер;

штанга-перфорацияланған, спиральмен оралған қалайы Болат; тығыздағыш

/ тығыздағыш - синтетикалық резеңке, элементтің қақпақтары да болаттан жасалған бір қақпақ соқ

ыр, конфигурациясы бір ашық ұшы, екінші ұшы картриджді бекіту үшін диаметрі 14 мм тесікпен

жабылған;

Жұмыс температурасы, °C: -40-тан +115-ке дейін;

Жұмыс қысымы, МПа: 73,5;

2.2 Тауар жаңа болуы керек, 2022 жылдан ерте емес.

2.3 Тауарға кепілдік қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай болуы

керек;

3. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу.

2.1 Элемент фильтрующий.

чертежный номер: 3770108CWP isystems/ CWP-FG336-isystems;

Вид/марка: газовый фильтрэлемент 336-СЕ-1, направление потока внутрь до выхода;

Степень фильтрации, мкм: 1;

Диаметр наружный, мм: 114,3;

Диаметр внутренний, мм: 81;

Высота, мм: 914,4;

Для оборудования: Газового фильтр-сепаратора AHF 1600 V=7,35м3

Производитель: «ISYSTEMS PETROL VE DOGALGAZ MUHENDiSLiK A.$.»;

Материал: полиэстер;

стержень - перфорированный, спирально навитая луженная сталь; прокладка/уплотнитель -

синтетический каучук, крышки элемента выполнены также из стали одна крышка глухая,

конфигурация один открытый конец, второй конец закрытый с отверстием диаметром 14мм для

крепления картриджа;

Рабочая температура, °C: от -40 до +115;

Рабочее давление, МПа: 73,5.

2.2 Товар должен быть новым, не ранее 2022 года выпуска.

2.3 Гарантия на товар должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемки передачи.

3. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения

совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования.