Приложение 4

**Наименование товара:** Датчик температуры.

**Код ЕНС ТРУ:** 265151.700.000085

**Инициатор:** ТОО «АВIТЕСН Group»

**Техническая спецификация:**

Датчики температуры SenseKZ предназначены для преобразования температуры в аналоговый унифицированный выходной сигнал постоянного тока (4-20 мА) или цифровой протокол HART. Подробные технические характеристики указаны в файле «Руководство по эксплуатации».

**Основные технические данные и характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Характеристика и норма** |
| Исполнение | Шестигранник (цельный) |
| Технологическое исполнение | Наружная резьба ½ / ¾ / 1 NPT |
| Диаметр отверстия | ∅ 6,6 / 9,8 мм (0,26 / 0,385дюйма) |
| Диаметр OD-1 | 12,7 / 16 / 19,1 мм (0,50 / 0,63 / 0,75 дюйма) |
| Диаметр OD-2 | 16 / 19,1 / 21,44 / 22,35 / 25,4 мм (0,63 / 0,75 / 0,844 / 0,88 / 1,00 дюйма) |
| Длина удлинения «F» | 44,45 / 57,15 / 69,85 / 82,55 / 95,25 / 107,95 / 120,65 мм (1,75 / 2,25 / 2,75 / 3,25 / 3,75 / 4,25 / 4,75 дюйма) |
| Длина погружения «U» | 25,4 – 609,6 мм (1 – 24 дюйма) |
| Материал | Нержавеющая сталь 304 / 316 |
| Дизайн | Сужаемый / прямой / ступенчатый |

**Контактная информация:** Якубова Е.А., тел.8-771-753-30-21, [lohtina.e@abitech.kz](mailto:lohtina.e@abitech.kz)

Дата предоставления технической спецификации: 12.07.2023 г.



