**Приложение 2 к Программе**

**Форма технической спецификации**

**Наименование товара:** Устройство согласования фаз

**Код ЕНС ТРУ:** **263060.000.000057**

**Заказчик:** АО «НК «ҚТЖ».

**Техническая спецификация:**

смешанного типа УСФ2

Технические характеристики:

Режим работы – непрерывный

Способ отбора проб ― диффузионный.

Напряжение переменного тока, В - 220 (±22-33);

Параметры сигнала БСУ для управления исполнительным устройством:

- напряжение переменного тока, В - 220+22 -33;

**Дата предоставления технической спецификации: 03.08.2022г.**

**Контактная информация (ФИО, номер телефона, эл. почта сотрудников отвественных за предоставление технической спецификации):**

Иманбаев Е. Н. тел. 604614, ImanbayevYe@Railways.kz

Журкабаев Дастан Асанович 8-778-481-28-21 Zhurkabayev\_D@railways.kz